한 계  산 소 지 수   Limiting Oxygen Index

개요

물질이 연소하기 위해서는 최소한의 산소 농도가 필요한데 섬유소재 에서는 이를 한계 산소 지수라고 한다.

한계 산소지수를 LOI (Limiting Oxygen Index)라고도 하는데, LOI는 섬유소재의 난연성을 평가 하는 하나의 방법으로 수치가 높을수록 연소하기 어렵다.

LOI는 섬유소재의 난연성을 측정하는 방법들 중 (연소시험법, 탄화장 측정법, 한계산소지수, 잔염시간 측정법) 측정방법이 비교적 단순하고 재현성 등이 우수하며 수치화가 쉬워 섬유소재의 난연성 측정방법으로 널리 쓰이고 있다.

한계 산소 지수

한계 산소 지수 계산

LOI(%) = [eqn: LEFT ( {O _{2}} over {O _{2} ```+`N _{2}} RIGHT )]× 100

O2  : 산소유량(ℓ/min)

N2  : 질소유량(ℓ/min)

한계 산소 지수란 가연물을 수직으로한 상태에서 가장 윗부분에 착화 하였을 때 연소를 계속 유지시킬 수 있는 산소의 최저체적농도를 말한다.

한계 산소 지수는 난연성을 측정하는 척도이며 예를 들어 면류의 LOI가 28% 이라는 말은 공기중의 산소농도가 28%이하로 줄어들면 열원을 제거한 후에는 연소가 지속될 수 없다는 얘기이다.

따라서 LOI가 클수록 안전도가 높다고 할수 있다.

난연 또는 방염 섬유소재는 일반적으로 LOI 가 28이상인 것을 말하며, 난연재 중 유기인 화합물 및 무기금속 수산화물의 함량 증가에 따라 난연성이 증가한다.

주요물질의 LOI

연소도료 : 30이상

난연테이프 : 28이상

CPVC pipe : 60이상

3. 결론

건축물에서 내장재나 섬유류는 연소의 급격한 확대를 방지하기 위해 LOI가 큰 물질을 사용하는 것이 바람직하다.